los itinerarios 1 y 2, existen resaltes y presencia de vegetación en las juntas del pavimento. Además, la altura de los bordillos es superior a la admitida por la norma.

En el tramo se identifica quince pasos de peatones. Cada uno de ellos presenta diferentes patologías y particularidades debido a la diversidad de situaciones que se hallan en este tramo. En general, los pasos de peatones cumplen con los requerimientos normativos exigidos por la normativa con respecto a sus características generales. En su mayoría disponen de vado peatonal, excepto los pasos de peatones números 2 ,3, 9 y 12. Los pasos de peatones 1 y 4 disponen de vado únicamente en uno de sus extremos pero que coinciden con vados vehiculares. Sin embargo, los pasos de peatones enumerados como, 1, 3, 4, 6, 9 y 12 se encuentran enrasados correctamente, ya que el encuentro entre el plano principal del vado y la calzada debe estar enrasado o no superando más de 0,04 m de resalte. Con respecto a la señalización del pavimento táctil indicador, en muchos casos no cuenta con la correcta aplicación del mismo según los requerimientos normativos.

En cuanto al mobiliario urbano, se respeta la banda de paso libre de obstáculos y se encuentra alineado. Las papeleras no cumplen en cuanto a su diseño, puesto que el perímetro en base no es idéntico al perímetro en coronación. También acontece que los báculos de señalización no cumplen ya que son de canto rectangular. Además, el arbolado existente en todo el tramo se encuentra delimitado mediante bordillos elevados sobre el plano del pavimento. Estos bordillos son fácilmente detectables y disponen una altura superior a los 15 cm. De forma concreta, como ya se ha mencionado en la descripción de los itinerarios, en los itinerarios 1 y 2 existen terrazas comerciales que invaden el itinerario peatonal accesible.

En este tramo hay presencia de tres plazas de aparcamiento en vía pública para personas con movilidad reducida. La plaza identificada como 1 no cuenta con vado junto a la plaza. Además, la zona de transferencia lateral en la acera no cumple con el ancho libre de obstáculos, ya que dispone de parterres con arbolado. Con respecto a las dimensiones que debe tener la plaza, no cumple con el ancho mínimo exigido. Además, dicha plaza de aparcamiento cuenta con una zona de aproximación y transferencia que no cumple con las dimensiones que exigente la normativa. Las plazas 2 y 3 se localizan en el mismo lugar, una detrás de otra. En ambos casos, las plazas cumplen en cuanto a dimensiones, pero no disponen de vado junto a la plaza. Por último, las dimensiones de la zona de aproximación posterior no cumplen con el requerimiento normativo. Las dimensiones de la zona de transferencia posterior deben tener una anchura igual a la de la plaza, requerimiento que sí se cumple, pero su longitud al menos debe de ser de 3 metros. En cuanto la zona de transferencia lateral en la acera, cumple con el requerimiento de zona libre de obstáculos en la longitud de la plaza y el ancho de 1,50 m.

# 3.3. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

En el Anexo II del presente Plan se desarrollan todas las propuestas de actuación para cada uno de los sectores considerados prioritarios y sus correspondientes tramos, siguiendo los criterios de selección aplicados.

A continuación, se indican las diferentes actuaciones propuestas para cada uno de los sectores y tramos seleccionados:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SECTORES**  | **TRAMOS**  | **ACTUACIONES PROPUESTAS**  |
| **S.01.** **INGENIO**  | **T.01** Avd. de Los Artesanos y c/ Juliano Bonny.  | 1. Creación de itinerarios accesibles en la calle Juliano Bonny y en la Avd. de Los Artesanos (U1).  |
| 2. Acondicionamiento de vados, de pasos de peatones existentes, creación de siete pasos de peatones con sus correspondientes vados y construcción de ocho isletas de refugio (U3).  |
| 3. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado en franja habilitada que no invada el ámbito libre de paso de los itinerarios peatonales (U8).  |
| 4. Ejecución de contenedores soterrados adaptados (U8.2).  |
| 5. Adecuación de las plazas de aparcamiento adaptadas, con zonas de aproximación y transferencia, vado y señalización, y creación de tres plazas nuevas (U.9).  |
| **T.02** Calles Antonio Machado, Juan Negrín y del Golfo.  | 1. Creación de un itinerario peatonal accesible en la calle del Golfo, ampliación de acera en Juan Negrín, y adecuación de los itinerarios peatonales en las calles Antonio Machado y Juan Negrín (U1).  |
| 2. Construcción de vados peatonales, acondicionamiento de pasos de peatones y creación de nuevos pasos de peatones (U3).  |
| 3. Acondicionamiento de la escalera existente en La Calle Juan Negrín (U5).  |
| 4. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U8).  |
| 5. Ejecución de contenedores soterrados adaptados (U8.2).  |
| 6. Adecuación de las plazas de aparcamiento adaptadas, con zonas de aproximación y transferencia, vado y señalización, y creación de tres nuevas plazas (U.9).  |
| **T.03** Parque La Ilusión.  | 1. Acondicionamiento del itinerario peatonal (U1.1)  |
| 2. Construcción de un paso de peatones y vados (U3).  |
| 3. Acondicionamiento de las rampas existentes (U6).  |
| 4. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U.8).  |
| 5. Reserva de una plaza de aparcamiento adaptada, con zona de aproximación y transferencia, vado y señalización (U9).  |
| **T.04** Avd. de América, c/ Antonio Benítez, León y Castillo, Ramón y Cajal.  | 1. Remodelación urbana en plataforma única en las calles Antonio Benítez Galindo y León y Castillo (U2).  |
| 2. Acondicionamiento de los dos itinerarios peatonales (U1).  |
| 3. Construcción de vados peatonales y acondicionamiento de pasos de peatones. Creación de 22 pasos de peatones nuevos con sus correspondientes vados. (U3).  |
| 4. Acondicionamiento de paso peatonal a desnivel (U4).  |
| 5. Acondicionamiento de escaleras existentes de acceso al paso peatonal a desnivel en el parque Pepa Aurora (U5).  |
| 6. Ejecución de rampa que complemente la escalera (U6).  |
| 7. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U8).  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SECTORES**  | **TRAMOS**  | **ACTUACIONES PROPUESTAS**  |
|  |  | 8. Ejecución de contenedores soterrados (U.8.2).  |
| 9. Adecuación de las plazas de aparcamiento adaptadas, con zonas de aproximación y transferencia, vado y señalización, y creación de cuatro plazas nuevas (U9).  |
| **T.05** Parque Pepa Aurora.  | 1. Creación de un itinerario peatonal accesible en la calle La Habana (U1).  |
| 2. Acondicionamiento de escaleras existentes (U5).  |
| 3. Acondicionamiento de rampas existentes (U6).  |
|  | 4. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U8).  |
|  | 5. Reserva de una plaza de aparcamiento adaptada con zonas de aproximación y transferencia, vado y señalización (U9).  |
|  | **T.06** Parque Las Mimosas.  | 1. Acondicionamiento del itinerario peatonal existente dentro del parque (U1).  |
| 2. Acondicionamiento de escaleras existentes, demolición y creación de nuevas escaleras (U5).  |
| 3. Acondicionamiento de rampas existentes y creación de tres nuevas rampas (U.6).  |
| 4. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U8).  |
| **T.07** Parque infantil Asterix. | 1. Acondicionamiento de los itinerarios peatonales (U1).  |
|  | 2. Construcción de vado de peatones, acondicionamiento de paso de peatones, y creación de dos nuevos pasos peatonales (U3).  |
| 3. Acondicionamiento de escaleras existentes (U5).  |
|  | 4. Acondicionamiento de rampas existentes y creación de una nueva (U6).  |
|  | 5. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U8).  |
|  | 6. Ejecución de contenedores soterrados adaptados (U8.2).  |
| 7. Reserva de una plaza de aparcamiento adaptada, con zonas de aproximación y transferencia, vado y señalización (U9.1).  |
|  | **T.08** Parque poeta Fco. Tarajano. | 1. Acondicionamiento de escalera existente (U5).  |
| 2. Acondicionamiento de rampa existente (U6).  |
| 3. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U8).  |
| **T.09** Plaza de La Candelaria. | 1. Acondicionamiento del itinerario peatonal dentro de la Plaza de La Candelaria (U1).  |
| 2. Creación de un paso de peatones en la calle Hermanos Fullera y otro en la calle Plaza de la Candelaria (U3).  |
| 3. Acondicionamiento de escaleras existentes en la Plaza de La Candelaria (U5).  |
| 4. Acondicionamiento de rampas existentes en la Plaza de La Candelaria (U6).  |
|  | 5. Acondicionamiento de los servicios higiénicos y adecuación de al menos un lavabo para personas ostomizadas (U7).  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SECTORES**  | **TRAMOS**  | **ACTUACIONES PROPUESTAS**  |
|  |  | 6. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U8).  |
| **T.10** Casco histórico. | 1. Creación de itinerarios peatonales accesibles en la calle de La Plaza de La Candelaria (U1).  |
| 2. Acondicionamiento del itinerario mixto en el recorrido del casco histórico y ampliación del mismo hasta la calle La Palmita (U2).  |
| 3. Creación de paso de peatones y vado peatonal (U3).  |
| 4. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U8).  |
| 5. Mejora en los sistemas de comunicación y señalización e implementación de TICS (U.8.2).  |
| 6. Acondicionamiento de las plazas de aparcamiento adaptadas, con zonas de aproximación y transferencia, vado y señalización (U.9).  |
| **T.11** Parque Néstor Álamo. | 1. Acondicionamiento de los itinerarios peatonales (U1).  |
| 2. Acondicionamiento y mejora de escaleras existentes (U5)  |
|  | 3. Acondicionamiento de rampas existentes (U6.1 y U6.3), demolición y reconstrucción de rampa (U.6.2), y construcción de nuevas rampas.  |
| 4. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U8).  |
|  | 5. Propuesta de escaleras mecánicas y ascensor panorámico (U8.2 y U8.3).  |
| **S.02.** **EL CARRIZAL**  | **T.01** Avenida de Carlos V.  | 1. Remodelación urbana en plataforma única de la Avd. Carlos V, entre la C/ Barcelona y C/ José Morales Rodríguez (U2).  |
| 2. Acondicionamiento de itinerarios peatonales (U.1)  |
| 3. Acondicionamiento de vados, pasos de peatones existentes y construcción de isletas de refugio (U3).  |
| 4. Acondicionamiento de escaleras existentes (U5).  |
| 5. Sustitución de mobiliario urbano existente por mobiliario adaptado (U8).  |
| 6. Mejora en los sistemas de comunicación y señalización e implementación de TICS (U8.2).  |
| 7. Reserva de seis nuevas plazas de aparcamiento adaptadas, con zonas de aproximación y transferencia, vado y señalización y acondicionamiento de las plazas de reserva existentes (U9).  |
| **T.02** Parque de Los Aromeros y parque de La Esperanza.  | 1. Acondicionamiento de los itinerarios peatonales (U1).  |
| 2. Construcción de vados peatonales y acondicionamiento de pasos de peatones, y creación de cinco nuevos pasos de peatones (U3).  |
| 3. Acondicionamiento de rampas existentes (U5).  |
| 4. Acondicionamiento de los servicios higiénicos (U7).  |
| 5. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado en franja habilitada que no invada el ámbito libre de paso de los itinerarios peatonales (U8).  |
| 6. Ejecución de contenedores soterrados adaptados (U8.2).  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SECTORES**  | **TRAMOS**  | **ACTUACIONES PROPUESTAS**  |
|  |  | 7. Creación de una plaza de aparcamiento adaptada, con zonas de aproximación y transferencia, vado y señalización (U9).  |
| **T.03** Calle Mijail Gorbachov. | 1. Acondicionamiento de itinerarios peatonales (U1).  |
| 2. Construcción de vados peatonales y acondicionamiento de pasos de peatones. Creación de un nuevo paso de peatones (U3).  |
| 3. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U8).  |
| 4. Ejecución de contenedores soterrados adaptados (U8.2).  |
| 5. Reserva de tres plazas de aparcamiento adaptadas, con zonas de aproximación y transferencia, vado y señalización (U9).  |
| **T.04** Avd. de Canarias y plaza de La Coronación. | 1. Creación de itinerarios peatonales accesibles (U1).  |
| 2. Construcción de vados peatonales y acondicionamiento de pasos de peatones. Creación de 18 pasos de peatones (U3).  |
| 3. Acondicionamiento de escaleras existentes (U5)  |
|  | 4. Acondicionamiento de rampas existentes y creación de cuatro rampas nuevas que complementen las escaleras (U6)  |
| 5. Acondicionamiento de los servicios higiénicos (U7)  |
|  | 6. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U8).  |
|  | 7. Ejecución de contenedores soterrados adaptados (U8.2).  |
| 8. Acondicionamiento y reserva de dos plazas de aparcamiento adaptadas, con zonas de aproximación y transferencia, vado y señalización (U9).  |
| **T.05** Calles Juan de Bethencourt, Poeta Vicente Aleixandre, Chile, Arcipreste de Hita y parque urbano Chile. | 1. Creación de un itinerario peatonal accesible en el parque urbano Chile (U1.5).  |
|  | 2. Generación de entornos de escuelas seguras a través de la creación de un itinerario mixto de plataforma única y urbanismo táctico en las calles Poeta Vicente Aleixandre, Juan de Bethencourt, Chile y Arcipreste de Hita (U2).  |
| 3. Construcción de intersecciones y acondicionamiento de los vados existentes a un mismo nivel (U3).  |
|  | 4. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U8).  |
| 5. Ejecución de contenedores soterrados adaptados (U8.2).  |
| 6. Acondicionamiento y reserva de plazas de aparcamiento adaptadas, con zonas de aproximación y transferencia, vado y señalización (U9).  |
| **T.06** Calle República Argentina, Alemania, L. H. Pilcher y Avd. de Los Artesanos. | 1. Adecuación en el arranque de la calle Alemania en intersección con la calle República Argentina y en el arranque de la calle República Argentina en intersección con la calle Sor Josefa Morales mediante la ejecución de plataforma única (U2).  |
| 2. Creación de un itinerario peatonal accesible en torno a la Calle República Argentina, L.H. Pilcher y Avenida de Los Artesanos (U.1)  |
| 3. Acondicionamiento de vados, pasos de peatones existentes y construcción de isletas de refugio (U3).  |
| 4. Acondicionamiento de escaleras existentes (U5).  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SECTORES**  | **TRAMOS**  | **ACTUACIONES PROPUESTAS**  |
|  |  | 5. Acondicionamiento de rampas existentes (U6).  |
| 6. Sustitución de mobiliario urbano existente por mobiliario adaptado (U8).  |
| 7. Acondicionamiento y reserva de cuatro nuevas plazas de aparcamiento adaptadas, con zonas de aproximación y transferencia, vado y señalización y acondicionamiento de las plazas de reserva existentes (U9).  |
| **T.07** Camino de La Florida, calles Tomás Iriarte, Antonio Morales y Misericordia, y parque urbano bco. Guayadeque. | 1. Acondicionamiento de itinerarios peatonales (U1).  |
| 2. Generación de entornos de escuelas seguras a través de la creación de un itinerario mixto de plataforma única y urbanismo táctico (U.2).  |
| 3. Construcción de vados peatonales y acondicionamiento de pasos de peatones. Creación de pasos de peatones (U3).  |
| 4. Remodelación de escalera existente (U5).  |
| 5. Remodelación de rampas existentes (U6).  |
|  | 6. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U8).  |
|  | 7. Ejecución de contenedores soterrados adaptados (U8.2).  |
| 8. Reserva de cuatro nuevas plazas de aparcamiento adaptadas y acondicionamiento de una plaza de aparcamiento adaptada, con zonas de aproximación y transferencia, vado y señalización (U9).  |
| **T.08** Parque infantil Camelot. | 1. Acondicionamiento del itinerario peatonal (U1).  |
| 2. Creación de una rampa que sustituya la escalera (U6).  |
| 3. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U8).  |
| **S.03.** **LAS MAJORERAS – LAS PUNTILLAS**  | **T.01** Paseo de Gando (GC-191), GC-1 y calle Kant.  | 1. Acondicionamiento de los itinerarios peatonales (U1).  |
| 2. Acondicionamiento de vados peatonales y pasos de peatones. Creación de dos nuevos pasos de peatones (U3).  |
| 3. Acondicionamiento del paso peatonal a desnivel (U4).  |
| 4. Acondicionamiento de escaleras existentes (U5).  |
| 5. Creación de tres rampas (U6).  |
| 6. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U8).  |
| 7. Ejecución de contenedores soterrados adaptados (U.8.2).  |
| 8. Acondicionamiento de dos plazas de aparcamiento adaptadas, con zonas de aproximación y transferencia, vado y señalización (U9).  |
| **T.02** C/ Doña Perfecta, César Manrique, Juan Medina Giraldo, Víctor Doreste y parque de La Aviación.  | 1. Acondicionamiento de los itinerarios peatonales (U.1).  |
| 2. Construcción de vado de peatones y acondicionamiento de pasos de peatones. Creación de cinco pasos de peatones (U.3).  |
| 3. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U8).  |
| 4. Ejecución de contenedores soterrados adaptados (U.8.2).  |
| 5. Reserva de tres plazas de aparcamientos adaptadas, con zonas de aproximación y transferencia, vado y señalización (U.9).  |
| **SECTORES**  | **TRAMOS**  | **ACTUACIONES PROPUESTAS**  |
| **S.04.** **EL BURRERO**  | **T.01** Paseo Marítimo  | 1. Acondicionamiento de los itinerarios peatonales accesibles (U1).  |
| 2. Acondicionamiento del itinerario mixto (U2).  |
| 3. Creación de vados peatonales y acondicionamiento de pasos de peatones (U3).  |
| 4. Acondicionamiento de escalera existente en el paseo marítimo de El Burrero (U5).  |
| 5. Acondicionamiento de rampa existente en el paseo marítimo de El Burrero (U6).  |
| 6. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U8).  |
| 7. Ejecución de contenedores soterrados adaptados (U8.2).  |
| **T.02** Playa El Burrero  | 1. Acondicionamiento de los itinerarios peatonales accesibles (U1).  |
| 2. Acondicionamiento de escaleras existentes (U5).  |
| 3. Acondicionamiento de rampas existentes (U6).  |
| 4. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U8).  |
| 5. Ejecución de contenedores soterrados adaptados (U8.2).  |
| 6. Acondicionamiento de las plazas de aparcamiento adaptadas, con zonas de aproximación y transferencia, vado y señalización (U9).  |
| **T.03** Carretera de acceso a El Burrero  | 1. Creación de vados peatonales y acondicionamiento de paso de peatones (U3)  |
| 2. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado (U8).  |
| **T.04** Calle Alcalde José Ramírez Bethencourt y zona de equipamientos El Burrero  | 1. Acondicionamiento de los itinerarios peatonales (U1).  |
| 2. Construcción de vados peatonales y acondicionamiento de pasos de peatones. Creación de nuevos pasos de peatones (U3).  |
| 3. Sustitución de mobiliario existente por mobiliario adaptado en franja habilitada que no invada el ámbito libre de paso de los itinerarios peatonales (U8).  |
| 4. Ejecución de contenedores soterrados adaptados (U8.2).  |
| 5. Adecuación de las plazas de aparcamiento adaptadas, con zonas de aproximación y transferencia, vado y señalización. Reserva de 4 plazas de aparcamiento adaptadas. (U.9).  |

# 3.4. VALORACIÓN ECONÓMICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID**  |  | **SECTOR**  | **TRAMO**  | **PRESUPUESTO**  |
| S.01  | Ingenio  |  | T.01  | 859.230,65 €  |

Junto al desarrollo descriptivo de las actuaciones propuestas para cada uno de los sectores seleccionados y de los tramos principales que los componen, en el Anexo II también se incluye el desglose del presupuesto estimado para la mejora de la accesibilidad de cada uno de tales entornos.

A continuación, se resume la valoración económica realizada: